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高校实验室安全风险评价表
	每项计分
	风险源

	25分

	（1） 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L；
（2） 存储一般危化品总量50~100kg或50~100L；
（3） 存储有毒、易燃气体总量为2瓶；
（4） 使用III类射线设备的数量≥2台；
（5） 使用简单压力容器的数量≥3台；
（6） 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台；
（7） 实验室使用加热设备数量≥6台；
（8） 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg；
（9） 高校自行规定的其他情况

	10分
	（1） 使用超过人体安全电压（36V）的实验；
（2） 涉及合成放热实验；
（3） 涉及压力实验；
（4） 产生易燃气体的实验；
（5） 涉及持续加热实验；
（6） 使用一般实验室自制设备；
（7） 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L；
（8） 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L；
（9） 存储有毒、易燃气体1瓶；
（10） 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈；
（11） 使用简单压力容器1~2台；
（12） 使用III类射线设备1台；
（13） 使用危险机加工装置1~2台；
（14） 使用一般机加工装置的数量≥5台；
（15） 实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；
（16） 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台；
（17） 实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg；
（18） 实验室使用加热设备数量3~5台；
（19） 实验室使用每1台明火设备；
（20） 高校自行规定的其他情况

	5分
	（1） 存储普通气体1~4瓶；
（2） 使用一般机加工装置1~4台；
（3） 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台；
（4） 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg；
（5） 实验室使用加热设备数量1~2台；
（6） 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台；
（7） 实验室使用每1台快捷电热设备；
（8） 高校自行规定的其他情况


注：
1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；
2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；
3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。


附表1 
化学类实验室风险评价参照表
	序号
	项目
	权重
	评价指标
	给分情况

	1
	教学科研研究方向
	25
	所从事的实验是否涉及合成放热、压力实验、持续高温加热、制备有毒中间品或产品等危险程度较高的因素。
	●涉及合成放热实验+5分
●涉及压力实验+10分
●涉及持续高温加热实验或有毒中间品或产品+10分

	2
	危险化学品和危险废物
	20
	实验室是否存有使用剧毒化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品；实验室每月危险废弃物的产量
	●有剧毒化学品直接定位一级
●有易制毒化学品(非库房)+10分
●有易燃易爆化学品(非库房) +5分
●每月废弃物产量≤lkg，+1分；lkg<产量≤10kg，+3分；>10kg，+5分

	3
	射线装置
	15
	射线装置数量
	●有射线装置1台，+10分；有射线装置2~ 3台，+12分；有射线装置3台以上，+15分

	4
	钢瓶(非有毒、易燃易爆)
	10
	钢瓶种类及数量，气体检测报警装置安装情况
	●钢瓶数量1~3个，+2分；4~6个， +3分；7个及以上，+4分
●有混放容易产生危险的不同种钢瓶+3分
●实验室有钢瓶，但无气体检测报警装置+3分

	5
	压力容器(20MPa以下)
	10
	一般压力容器数量，质监局管控的压力容器数量
	一般压力容器数量1~ 2个，+2分； 3个及以上，+4分
●质监局管控的压力容器数量1~ 2个， +4分；3个及以上，+6分

	6
	烘箱、马弗炉(10kW以下)
	10
	烘箱、马弗炉数量
	●烘箱、马弗炉数量1~ 2台，+5分；3~ 5台，+8分；6台及以上，+10分

	7
	冰箱
	10
	冰箱数量，是否为防爆冰箱或者已放造成符合防爆要求的冰箱，冰箱内是否存放危险化学品
	 ●冰箱数量1~ 3台，+2分；4台及以上，+3分
●有冰箱，但不是防爆冰箱，并且没有进行防爆改造，+3分
●有冰箱，并且存放危险化学品，+4分




附表2 
生物类实验室风险评价参照表
	序号
	项目
	权重
	评价指标
	给分情况

	1
	病原微生物
	25
	一类病原微生物
二类病原微生物
三类病原微生物
四类病原微生物
	●保存有一、 二类病原微生物直接定位一级
●保存有三类病原微生物+15分
●保存有四类病原微生物+10分

	2
	生物材料
	20
	转基因生物
实验动物
传代细胞
细菌质粒等
	●存在转基因生物直接定位一级
●其余类型有3种以上 +20分
●其余类型有2种 +15分
●其余类型有1种 +10分

	3
	危险物品
	20
	易燃物品
易爆物品
有害物品
危险废弃物等
	●有剧毒化学品直接定位一级
●有易制毒化学品(非库房)  +10分
●有易燃易爆化学品(非库房) +5分
●每月废弃物产量(非动物房及动物尸体暂存库)≤1kg，+1分；1kg<产量≤10kg，+3分；>10kg，+5分

	4
	钢瓶（非有毒、易燃易爆）
	10
	钢瓶种类及数量，气体检测报警装置安装情况
	●钢瓶数量1~3个，+2分；4~6个，+3分；7个及以上，+ 4分
●有混放容易产生危险的不同种类钢瓶+3分
●实验室有钢瓶，但无气体检测报警装置+3分

	5
	压力容器（20MPa以下）
	10
	一般压力容器数量，质监局管控的压力容器数量
	●一般压力容器数量 1~ 2个，+2分；3个及以上，+4分
●质监局管控的压力容器数量1~ 2个，+4分；3个及以上，+6分

	6
	特殊仪器设备
	15
	高压灭菌器、超/高速离心机、双蒸水器、烘箱、马弗炉（10kW以下）、超低温冰箱
	●有3件以上+15分
●有2件+13分
●有1件+10分




